Heatmaps de Espectro – download_data

Este diretório contém dois arquivos CSV principais gerados a partir do processamento geoespacial dos dados gerados pelo projeto "Exploração do TV White Spaces (TVWS) para Acesso à Internet no Brasil" financiado pelo NIC.Br. Eles representam diferentes visões sobre a ocupação e disponibilidade do espectro de TV White Spaces (TVWS) no Brasil.

## Arquivos

### 1. `heatmap.csv`

- **Descrição:**
  - Cada linha representa um pixel da grade espacial (10km x 10km) sobre o território processado.
  - Os dados agregam informações sobre a disponibilidade de canais, ocupação do espectro e indicadores do município principal associado ao pixel.

- **Principais colunas:**
  - `latitude_centro`: Latitude do centro do pixel.
  - `longitude_centro`: Longitude do centro do pixel.
  - `largura_banda_disponivel`: Largura de banda total disponível (em MHz) no pixel (6 MHz × número de canais livres).
  - `pixel_id`: Identificador único do pixel (formato grid_x_y).
  - `numero_canais_livres`: Quantidade de canais livres no pixel.
  - Colunas de indicadores socioeconômicos do município principal (ex: `IBC`, `POPULACAO`, etc).

- **Observações:**
  - Não inclui detalhes individuais de transmissores, apenas agregados por pixel.
  - Pixels sem município principal são descartados (Pixel que está no meio de um rio por exemplo).
  - Delimitador: ponto-e-vírgula (;) para compatibilidade com Excel.

### 2. `heatmap_transmissores.csv`

- **Descrição:**
  - Cada linha representa a interseção de um transmissor com um pixel da grade.
  - Permite análise detalhada de quais transmissores afetam cada pixel.

- **Principais colunas:**
  - `pixel_id`: Identificador do pixel.
  - Demais colunas: características de cada transmissor intersectado, como:
    - `id_transmissor`, `canal`, `entidade`, `fistel`.
    - `transmitter_location_lat`, `transmitter_location_lon`: localização do transmissor.
  - As colunas variam conforme os campos presentes nos dados originais dos transmissores.

- **Observações:**
  - Um mesmo pixel pode aparecer em várias linhas, uma para cada transmissor que o afeta.
  - Delimitador: ponto-e-vírgula (;) para compatibilidade com Excel.